LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 37: VELUX Hebevorrichtung für Dachfenster Art.-Nr.: ZZZ 237 Die Profi-Lösung für den leichten und schnellen T...

INHALT:

VELUX Hebevorrichtung für Dachfenster Art.-Nr.: ZZZ 237 Die Profi-Lösung für den leichten und schnellen Transport von VELUX Dachfenstern. Der Transport von großen, schweren Dachfenstern in das Dachgeschoss ist oft eine körperliche Herausforderung. Dank der neuen VELUX Hebevorrichtung ist dies nun leicht und schnell erledigt. Vorteile für den Handwerker: Zusätzlich erforderlich: • Arbeitserleichterung auf der Baustelle • ideal bei großen und schweren Fenstern und schwierigen Transportwegen vor Ort (z. B. enge Treppenhäuser) • passt für alle gängigen VELUX Dachfenster • einfache und schnelle Montage sowie Demontage • flexible Anpassung an die Dachneigung möglich • sehr hohe Stabilität und Haltbarkeit • CE-Kennzeichen • Mindestens 2 Hebebänder* inkl. Haken/Schäkel mit mind. 120-kg-Gesamtlast • Kran(-wagen) • Sicherheitsausstattung: Helm, Handschuhe, Sicherheitsschuhe und -brille 1 2 3 4 VELUX Dachfenster vorbereiten Fenster auspacken und Montagewinkel befestigen. Anschließend Abstandshalter zwischen Verpackung und Fenster positionieren. Das erleichtert die Montage der VELUX Hebevorrichtung. Montage der VELUX Hebevorrichtung VELUX Hebevorrichtung seitlich links und rechts am Fenster befestigen, wobei die Haken in die Innenfutter-Nut greifen. Hebebänder** mit Haken/ Schäkel** beidseitig in die dafür vorgesehenen Ösen einhängen. Anheben des Dachfensters Fenster mittels Kran an heben und in den vor bereiteten Dachausschnitt einsetzen. Demontage der VELUX Hebevorrichtung Hebebänder** lösen und VELUX Hebevorrichtung demontieren. Anschließend das Fenster im Dach wie gewohnt montieren. Zulässiges Gesamtgewicht des angehängten Fensters: 120 kg * Mindestlänge der Hebebänder: 150 cm bei Fensterbreite unter 110 cm; 250 cm bei Fensterbreite über 110 cm. ** Nicht im Lieferumfang enthalten Die VELUX Hebevorrichtung ist alle 12 Monate gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) von einem Sachverständigen zu überprüfen. Video auf VELUX: HEBEVORRICHTUNG Die VELUX Hebevorrichtung wird einfach auf beiden Seiten des VELUX Dachfensters befestigt, um dieses anschließend mittels Kran direkt von a ußen in die vorbe reitete Dachöffnung zu setzen. Das erleichtert die Arbeit auf der Baustelle und schont die Gesundheit. Fotos: VELUX Deutschland, Österreich, Schweiz. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 37

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de