LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 61: BAVARIA Leitern-Dachschutzwand Die Leitern-Dachschutzwand entspricht der aktuellen Normung. Die Schutzwand ist bei einem...

INHALT:

BAVARIA Leitern-Dachschutzwand Die Leitern-Dachschutzwand entspricht der aktuellen Normung. Die Schutzwand ist bei einem Dachwinkel zwischen 30 und 45 Grad ohne Begrenzung der Absturzhöhe zulässig, zwischen 45 und 60 Grad Neigung bis maximal 5 Meter Absturzhöhe. • temporäres Seitenschutzsystem nach DIN EN 13374 Schutzklasse C • direkte Befestigung der Alu-Konsolen an den Leitern • Sicherung mittels Zurrgurten, daher keine Sparrenklemmen oder Bohrungen notwendig BAVARIA Giebel-Absturzsicherung Art.-Nr. 5 m Grund-Modul: 7751 Art.-Nr. 5 m Anbau-Modul: 7752 Mit zwei BAVARIA-Leitern und dem Grundset können Sie 5 Meter Ortgang zuverlässig absichern. Die Giebel-Absturz sicherung ist beliebig verlängerbar. • Vormontage der Ortgang-Sicherung erfolgt am Boden • Giebelkonsolen an den Leitern befestigt • keine Sparrenklemmen oder Bohrungen nötig • Sicherung der Leiter oder der Konsole mit Zurrgurten • bis zu 45° Dachneigung giebelseitig • bis zu 10° Dachneigung traufseitig • für 5 m Giebel-Absturzsicherung werden 2 BAVARIA-Leitern mit 100 mm Holm benötigt, für 10 m 3 Stück usw. BAVARIA Seilzugleiter 960, zweiteilig Art.-Nr. 960 320 02 Geeignet für das Blitzgerüst, die Leitern-Dachschutzwand oder die Giebel-Absturzsicherung. • • • • • • • • Sprossenzahl: Holm in: Traverse: Reichhöhe in: Leiterlänge in: max. Belastung in: Unterleiter in: Gewicht in: 2 x 16 100 mm gebogen 9,30 m 4,65 – 8,55 m 150 kg 430 mm 28,7 kg Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. LEITERN & ABSTURZSICHERUNG Art.-Nr. 5 m Grund-Modul: 7700 Art.-Nr. 5 m Anbau-Modul: 7710 61

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de