LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 59: Enviro Dustkiller 1430 H Gefahrstoffsauger höchster Staubklasse Art.-Nr.: 86513 Ob für harte Einsätze in ...

INHALT:

Enviro Dustkiller 1430 H Gefahrstoffsauger höchster Staubklasse Art.-Nr.: 86513 Ob für harte Einsätze in der Industrie, in der Werkstatt oder auf der Baustelle – der Enviro Dustkiller 1430 H+ Asbest mit automatischer Impuls-Filterabreinigung* bietet bewährte Technik und Qualität für den Einsatz bei hoher Staubemission. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten bei Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke (gesundheitsgefährdende Stäube, Staubklasse „H“ + Asbest**). Leistungsstärke verbindet sich beim Enviro Dustkiller 1430 H+ Asbest mit hoher Flexibilität, Ergonomie und kompakten Abmessungen bei optimalem Nutzvolumen. Vorteile: Deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten, vollständiges Abreinigen und konstant hoher Luftstrom • • • • • • • • • Leistungsaufnahme max.: 1.200 Watt Volumenstrom max.: 61 l/s Unterdruck max.: 248 mbar Lautstärke: 69 db(A) Behältervolumen max.: 27,5 l Abmessungen (L x B x H): 43 cm x 39 cm x 49 cm Gewicht: 12,7 kg Netzleitungslänge: 8 m (Gummi, H07RN-F), schwarz Aktionsradius: 13 m Lieferumfang: • • • • • • 1 x Saugschlauch (∅ 35 mm, 5 m) 1 x Griffrohr Edelstahl 2 x Saugrohr Edelstahl 1 x Bodendüse BG Bau 1 x Anschlussmuffe (abgestuft) 1 x ENVIRO Sicherheitsfiltersack PE+Vlies * Staubklasse H: Höchste Anforderungen Zu dieser Staubklasse zählen krebserregende Stäube wie Asbest, Arsen und Blei aber auch mit Bakterien und Keimen oder Schimmel kontaminierte Stäube. Die Staubklasse H fordert eine Überwachung der Saugleistung und akustische Warnung des Anwenders bei zu niedriger Luftgeschwindigkeit sowie staubfreie Entsorgung und höchste Anforderungen an die Filter mit einem max. Durchlassgrad von 0,005 %. Für Asbest bestehen Zusatzanforderungen. So muss der Industriesauger zusätzlich baumustergeprüft nach TRGS 519 Nr. 7.2 Abs. 6 sein. Für Asbest darf also nicht jeder Industriesauger der Staubklasse H eingesetzt werden. ** „Automatische Filterabreinigung“ = vor Arbeitsbeginn oder selbstständiger Aktivierung der Rüttelmagneten bei Erreichen des eingestellten Luftstrom-Mindestwertes in der nächsten Arbeitspause, so dass anschließend mit unverändert hohem Luftstrom weitergesaugt werden kann. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. GEFAHRSTOFFSAUGER Technische Daten: 59

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de