LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 9: Weichlötanlage PRO 95 Titanium Art.-Nr. Anschluss gasseitig 3/8": 756 070 Set Art.-Nr. Anschluss gasseitig M10: 756...

INHALT:

Weichlötanlage PRO 95 Titanium Art.-Nr. Anschluss gasseitig 3/8": 756 070 Set Art.-Nr. Anschluss gasseitig M10: 756 065 Set Die Weichlötgarnitur PRO 95 Titanium verbindet klassisches Design mit moderner Brennertechnologie. Sie ist das „Arbeitspferd“ des Dachdeckers und eignet sich insbesondere für alle beim Dachdecker anfallenden Weichlötarbeiten. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und Blechlötungen. • • • • • • Weichlötkolben PRO 95 Titanium Kupferstück Hammerform 350 g Anschluss gasseitig 3/8" oder M10 2-m-Propanschlauch 4 x 4 mm Druckregler Kleinstflasche Kupferstück Longlife Art.-Nr. Hammerform: 701 633 Art.-Nr. Spitzform: 701 634 Die Kupferstücke dienen zur Verwendung mit dem PRO 95 Titanium Weichlötkolben. Die spezielle Beschichtung des Kupferstücks ermöglicht bis zu 1.500 Lötmeter ohne Nachschmieden und Nachfeilen. Hinweis: Long-Life Kupferstücke dürfen nicht nachgeschmiedet bzw. nachgefeilt und nicht zu stark über einen längeren Zeitraum erhitzt werden, da sonst die Beschichtung beschädigt wird! Die Pflege des Kupferstückes ist sehr einfach: nur mit einem feuchten Lappen abwischen. Lieferumfang: • Ausführung: Hammerform gekröpft oder Spitzform • Gewicht: 300 g • Durchmesser Stift: 7 mm Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. SCHWEISS- & LÖTTECHNIK Lieferumfang: 9

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de