LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 21: COBA-Unterdeckbahn OIS 150 SK Die dreilagige universelle Unterdeck- und Schalungsbahn kann auch als Unterspannbahn und F...

INHALT:

COBA-Unterdeckbahn OIS 150 SK Die dreilagige universelle Unterdeck- und Schalungsbahn kann auch als Unterspannbahn und Fassadenbahn mit geschlossenen Fugen eingesetzt werden.  10 Jahre Garantie auf Wasserdichtheit (laut Garantiebedingungen unter www.coba-osnabrueck.de/sortiment/ eigenmarken/coba-unterdeckbahn)  UV-bezogene Freibewitterungszeit bis zu 12 Wochen  geeignet für Behelfsdeckung (4 Wochen)  Widerstand gegen Schlagregen  erhöhte Anforderung zur Alterung  Eignung als Werkstoff zur Behelfsdeckung  Verfügbarkeit von Zubehör (Nageldichtungsmaterialien etc.) für Behelfsdeckungsfunktion  Rollenmaße: 50 x 1,50 m Alle wichtigen Informationen zur COBA-Unterdeckbahn OIS 150 SK erhalten Sie mit diesem QR-Code. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. COBA-UNTERDECKBAHN  UDB-A / USB-A 21

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de