LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 35: GRÜN EAE TOPKIT Art.-Nr.: 605 700 00 Auflastgehaltene Anschlageinrichtung zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt od...

INHALT:

GRÜN EAE TOPKIT Art.-Nr.: 605 700 00 Auflastgehaltene Anschlageinrichtung zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt oder als Systemstütze für das horizontale Sicherungssystem GreenLine ohne Durchdringung der Dachabdichtung. Verwendbar auf Flachdächern bis max. 5° Neigung mit oder auch ohne Attika. Zulassungen: EN 795:2012 Typ E für 2 Personen (inkl. Ersthelfer) und EN 795:2012 Typ C für 2 Personen (inkl. Ersthelfer) 310 mm M 16 1.600 x 1.600 mm Edelstahl A2 16 Stück – 500 x 500 x 50 mm oder 20 Stück – 500 x 500 x 40 mm (nicht im Preis und Lieferumfang enthalten) mind. 450 kg 2 kN/m2 GRÜN ALUFIX CLASSIC Grundausstattung 14 m Art.-Nr.: 516 500 00 Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium bestehend aus: • 4 x Stützelement • 8 x Gegengewicht 22 kg • 5 x Geländerelement 2,8 m • 1 x Eckverbindung Art.-Nr.: 5173 Art.-Nr.: 5174 Art.-Nr.: 5171 Art.-Nr.: 5175 GRÜN ALUFIX CLASSIC Grundausstattung 50 m Art.-Nr.: 516 200 00 • 10 x Stützelement Art.-Nr.: 5173 • 20 x Gegengewicht 22 kg Art.-Nr.: 5174 • 18 x Geländerelement 2,8 m Art.-Nr.: 5171 •   2 x Eckverbindung Art.-Nr.: 5175 Befestigungsleine 5 m Art.-Nr.: 516 700 00 Für die Verwendung von ALUFIX-Schutzgeländern auf Dachflächen mit 7° bis 18° Dachneigung. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. ABSTURZSICHERUNG • Bauhöhe: • Gewinde: • Abmessung: • Material: • Betonplatten: • Gewicht: • Flächenlast: 35

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de