LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 62: Kantenschutzwinkel aus Polyethylen Art.-Nr. ohne Schlitz: 0600 0014 Art.-Nr. mit Schlitz: 0600 0023 • • •...

INHALT:

Kantenschutzwinkel aus Polyethylen Art.-Nr. ohne Schlitz: 0600 0014 Art.-Nr. mit Schlitz: 0600 0023 • • • • • der ideale Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter sicherer Schutz bei der Verwendung von Zurroder Bündelgurten die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis für 50 mm Band Abmessung: 90 x 90 x 140 mm Kantenschutzschiene LADUNGSSICHERUNG Art.-Nr. 80 cm: Art.-Nr. 120 cm: Art.-Nr. 240 cm: 62 • • • • • 0600 0044 0600 0037 0600 0050 Materialstärke: 19 mm (Doppelstegplatte) Schenkellänge: 190 x 190 mm Gewicht: 2,2 kg/m hohe Formelastizität weitere Längen auf Anfrage Gasflaschen-Transportsicherung, stehend Art.-Nr.: 0600 5111 • geeignet für den stehenden Transport von 5- und 11-kg-Propan- und Butan-Gasflaschen • einfach zu bedienen: Passenden Ring anheben, Flasche anstellen, Ring überstülpen, fertig • TÜV-geprüft Gasflaschen-Transportsicherung Art.-Nr.: SET-26501715 • zweiteilig • 1 Ankerschiene 480 mm lang • 1 Zurrgurt 1,50 m mit kleiner Ratsche • Set zur Sicherung einer Flasche bis zu 20 l Inhalt • bei hohen Flaschen ab 20 l Inhalt sind zwei Sicherungen zu verwenden

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de