LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 43: Dachauflegeleitern aus Aluminium Farbe Sprossenzahl Länge ca. m Breite ca. m Gewicht ca. kg Art.-Nr. 7 1,95 350 3...

INHALT:

Dachauflegeleitern aus Aluminium Farbe Sprossenzahl Länge ca. m Breite ca. m Gewicht ca. kg Art.-Nr. 7 1,95 350 3,5 409507 14 3,90 350 6,8 409514 RAL 8004 ziegelrot beschichtet 7 10 14 1,95 2,80 3,90 350 350 350 3,5 4,9 6,8 409607 409610 409614 Farbe Sprossenzahl Länge ca. m Breite ca. m Gewicht ca. kg Art.-Nr. RAL 7016 anthrazit beschichtet 7 10 14 1,95 2,80 3,90 350 350 350 3,5 4,9 6,8 409207 409210 409214 RAL 8014 sepiabraun beschichtet 7 10 14 1,95 2,80 3,90 350 350 350 3,5 4,9 6,8 409307 409310 409314 Alu-Natur 10 2,80 350 4,9 409510 Sicherheits-Dachhaken Typ A für Schiefer Art.-Nr.: 005 4651 verzinkt (inkl. Befestigungsnägel, Gewicht = 1,0 kg) Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen und sonstige Bedachungen Art.-Nr.: 005 4652 verzinkt Art.-Nr.: 005 4653 RAL 8004 ziegelrot beschichtet Art.-Nr.: 005 4654 RAL 8014 sepiabraun beschichtet Art.-Nr.: 005 4655 RAL 7016 anthrazit beschichtet (alle inkl. Befestigungsnägel, Gewicht = 1,2 kg) Sicherheits-Dachhaken Typ A für Biberschwanzziegel Art.-Nr.: 005 4656 verzinkt Art.-Nr.: 005 4657 RAL 8004 ziegelrot beschichtet (beide inkl. Befestigungsnägel, Gewicht = 1,2 kg) Verbindungslaschen zur Verflanschung der Leiterteile Art.-Nr.: 005 907 (2 Stück inkl. Schrauben, Gewicht = 0,5 kg) Aushebesicherung LEITERN & LEITERZUBEHÖR • geeignet für Dachneigungen von 20° bis 55° • Der Dachneigung entsprechend kann die Sprossensteilseite oder Sprossenflachseite als Trittfläche verwendet werden. • hohe Verwindungsstabilität und große Auflagefläche durch T-Holmprofil (85 mm) • stabile, verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung Art.-Nr. 008 940 (inkl. Befestigungsmaterial, Gewicht = 0,1 kg) Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 43

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de