LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 41: Stufenmehrzweckleiter, dreiteilig, 6847 • multifunktionale Verwendung • Das Oberteil besteht aus Stufen mit 8...

INHALT:

Stufenmehrzweckleiter, dreiteilig, 6847 • multifunktionale Verwendung • Das Oberteil besteht aus Stufen mit 80 mm Stufentiefe, das Unter- und Mittelteil aus Sprossen mit stark profiliertem Strangpressprofil. • Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen ab Größe 3×8. • Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen. • mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse • Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil) • massive Stahlbeschläge • mit Holm verschraubte Leiterfüße • nach EN 131 Sprossen-/Stufenzahl Holm oben/Mitte/unten ca. mm Sprossen-/Stufenzahl max. ausgefahren Länge eingefahren ca. m Länge Anlegeleiter ausgefahren ca. m Standhöhe Stehleiter mit Steckteil ca. m Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil ca. m Standhöhe Anlegeleiter ca. m Reichhöhe Anlegeleiter ca. m senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca. m Breite ausgefahren oben/Mitte/unten ca. mm Schrittlänge ca. m Gewicht ca. kg Art.-Nr. 3×6 3×7 3×8 3×9 3×10 83/66/66 83/66/66 83/83/83 83/83/83 83/83/83 14 17 20 23 25 1,83 2,11 2,44 2,72 3,00 4,07 4,91 5,80 6,64 7,20 3,12 3,63 1,58 2,08 2,60 3,58 4,08 4,60 5,12 5,63 2,89 3,67 4,45 5,23 5,75 4,89 5,67 6,45 7,23 7,75 2,76 3,28 3,83 4,35 4,86 355/425/1.030 355/425/1.030 355/425/1.160 355/425/1.160 355/425/1.160 1,43 1,63 1,90 2,11 2,33 22,6 26,3 14,8 16,6 21,2 684718 684721 684724 684727 684730 Teleskopleiter, 4142 multifunktionale Verwendung höhenverstellbar in 280 mm Schritten flexible Verwendung in Treppenstellung einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl, Größe 4×6 mit Bolzengelenk sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Klappausleger Sperrelement mit Stahlkern nach EN 131-4 4×4 4×5 4×6 Sprossenzahl 60 60 60 Holm ca. mm 14 18 22 Sprossenzahl max. ausgefahren 2,35 – 4,02 2,90 – 5,14 3,46 – 6,26 Länge Anlegeleiter ca. m 1,26 1,80 2,35 Standhöhe Stehleiter ca. m 3,26 3,80 4,35 Reichhöhe Stehleiter ca. m 3,00 4,10 5,20 Standhöhe Anlegeleiter ca. m 5,00 6,10 7,20 Reichhöhe Anlegeleiter ca. m 1,15 – 1,95 1,40 – 2,49 1,70 – 3,03 senkr. Höhe Stehleiter ca. m 355/830 355/945 355/1.055 Breite als Stehleiter oben/unten ca. mm zusammengeklappt L x B x H ca. m 1,20 × 0,61 × 0,20 1,50 × 0,68 × 0,20 1,80 × 0,75 × 0,20 0,87/1,36 1,03/1,72 1,20/2,01 Schrittlänge eingefahren/ausgefahren ca. m 13,2 16,2 19,0 Gewicht ca. kg A A B Gelenk 414216 414220 414224 Art.-Nr. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. LEITERN • • • • • • • A – Stahl-Bügelgelenk B – Stahl-Bolzengelenk 41

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de