LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 42: Einhängetritt für Sprossenleitern Art.-Nr.: 005 411 LEITERN & LEITERZUBEHÖR • • • •...

INHALT:

Einhängetritt für Sprossenleitern Art.-Nr.: 005 411 LEITERN & LEITERZUBEHÖR • • • • • • 42 Trittbreite/-tiefe: zulässige Belastung: für Sprossenabmessung: für Leiter-Innenbreite: für Sprossenabstand: Gewicht: 300 mm / 255 mm 150 kg 30 x 30 mm mind. 290 mm 280 mm 0,8 kg Mehrzweckleiter, dreiteilig, 4047 • starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen • mit Zubehör Klemmbeschlagset ist ein Aufbau in Treppenstellung bis 3 x 10 Sprossen möglich • mit Holm verpresste Leiterfüße • stabile Traverse für hohe Standsicherheit • vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter • Leiter-Innenbreite 300 mm (Oberteil) • Sprossen aus Walzprofil • massive Stahlbeschläge • Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte Sprossenzahl 3 x 10 3 x 12 3 x 14 ca. mm 71/83/71 71/89/71 89/89/89 25 30 34 Länge eingefahren ca. m 2,91 3,47 4,11 Länge Anlegeleiter ausgefahren ca. m 7,11 8,51 9,72 Standhöhe Stehleiter mit Steckteil ca. m 3,65 4,44 5,23 Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil ca. m 5,65 6,44 7,23 Standhöhe Anlegeleiter ca. m 5,94 7,32 8,34 Reichhöhe Anlegeleiter ca. m 7,94 9,32 10,34 senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca. m 4,86 5,65 6,53 Breite ausgefahren oben/mitte/unten 355/425/1.200 Holm oben/mitte/unten Sprossenzahl max. ausgefahren ca. mm 355/425/1.200 355/425/1.200 Schrittlänge ca. m 1,95 2,34 2,72 Gewicht ca. kg 19,7 24,2 33,4 404730 404736 404742 Art.-Nr. Diese Positionen sind nur bis Größe 3 x 10 möglich.

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de