LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 48: EXTREME-Alu-Transportkisten aus Riffelblech Zum Verstauen Ihrer Werkzeuge und sperrigen Gegenstände • • &...

INHALT:

EXTREME-Alu-Transportkisten aus Riffelblech Zum Verstauen Ihrer Werkzeuge und sperrigen Gegenstände • • • • • • • aus legiertem Alu-Riffelblech, 3 mm rundum geschweißte Nähte Edelstahl-Scharniere, -Griffe und -Verschlüsse mit selbsteinklappenden Sicherheitstragegriffen massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung an der Unterseite 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung Bezeichnung EXTREME 70 EXTREME 120 EXTREME 250 EXTREME 312 EXTREME 375 EXTREME 470 Inhalt ca. 70 Liter ca. 120 Liter ca. 250 Liter ca. 312 Liter ca. 375 Liter ca. 470 Liter Innenmaße mm 500 x 350 x 400 600 x 400 x 500 1.000 x 500 x 500 1.250 x 500 x 500 1.500 x 500 x 500 1.874 x 500 x 500 Außenmaße mm 522 x 375 x 420 622 x 425 x 520 1.022 x 525 x 520 1.272 x 525 x 520 1.522 x 525 x 520 1.896 x 525 x 520 Gewicht 8,6 kg 11,7 kg 19,3 kg 22,7 kg 26,7 kg 32,0 kg Sonstiges – – Art.-Nr.: 41 070 41 120 TRANSPORTBOXEN Blechstärke 48 3 mm, Aluminium-Riffelblech inkl. Gasdruckdämpfer im Deckel 41 250 41 312 41 375 41 470 CLASSIC-Aluminiumbox Aluminiumboxen der CLASSIC-Serie mit 0,8 mm Wandstärke und zwei Sicherheitsschlössern. Ideal für alles, was bequem transportiert und sicher aufbewahrt werden muss. • leicht, stabil, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig • stabiler, weit zu öffnender Klappdeckel mit zwei Fangbändern zur Entlastung der Scharniere • Verstärkung durch Aluminiumprofile an Behälter und Deckel • stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken • staub- und spritzwassergeschützt durch auswechselbare Gummidichtung im Rahmenprofil • robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Zylinderschlössern • ergonomische, hoch belastbare und selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung Bezeichnung CLASSIC 30 CLASSIC 48 CLASSIC 68 CLASSIC 93 CLASSIC 142 CLASSIC 186 Inhalt l 30 48 68 93 142 186 Innenmaße mm 405 x 300 x 250 550 x 350 x 250 550 x 350 x 355 750 x 350 x 355 870 x 460 x 355 760 x 530 x 462 Außenmaß mm 430 x 335 x 270 575 x 385 x 270 575 x 385 x 375 775 x 385 x 375 895 x 495 x 375 785 x 565 x 482 Gewicht kg 2,55 3,31 3,74 4,57 5,86 6,30 Art.-Nr.: 11030 11048 11068 11093 11142 11186

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de