LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 55: Diamantbohrmaschine DDM200 und Diamantbohrstativ DS180 im Compact-Set Art.-Nr.: 3999.101.350 Set bestehend aus: DDM200 3...

INHALT:

Diamantbohrmaschine DDM200 und Diamantbohrstativ DS180 im Compact-Set Art.-Nr.: 3999.101.350 Set bestehend aus: DDM200 3-Gang-Diamantbohrmaschine + DS180 Ultra-Leichtbau-Diamantbohrstativ inkl. kostenlose Einweisung durch einen Marcrist Spezialisten Technische Daten DDM200 Diamantbohrmaschine: • Bohrleistung: 230 V • Beton: Ø 12 – Ø 162 mm • Mauerwerk: Ø 38 – Ø 200 mm • Drehzahl: (3 Gänge) 0 – 850/1.650/1.900 U/min • Gewicht: 7,25 kg Lieferumfang Compact-Set: • DDM200 Diamantbohrmaschine, Transportkoffer, Handgriff mit Verdrehsicherung, Wasseranschluss mit Hahn, Doppelmaulschlüssel 30/32 mm, 2 x Inbusschlüssel, Gebrauchs anleitung • DS180 Diamantbohrstativ, Gewindeschlüssel 17/19 mm und 22/24 mm, Inbusschlüssel 4/5/6 mm, Handgriff, Gebrauchsanleitung WCU750X Diamantbohrkrone Universal Diamantbohrkrone geschliffenes Präzisionsrohr, Rundlauf optimiert, absolut präzise, zuverlässig im Einsatz, konstante Leistung Art.-Nr. Durchmesser mm Arbeitslänge 283.001.0042 42 450 283.001.0052 52 450 283.001.0062 62 450 283.001.0072 72 450 283.001.0082 82 450 283.001.0092 92 450 283.001.0102 102 450 283.001.0112 112 450 283.001.0122 122 450 283.001.0132 132 450 283.001.0142 142 450 283.001.0152 152 450 283.001.0162 162 450 283.001.0182 182 450 283.001.0200 200 450 Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Kostenlose Bohrkronen Reparatur! (6) (6)  Im Einsatz verschleißen nicht nur die Segmente, sondern auch der Bohrkörper. Bei einer Segmenthöhe von weniger als 4 mm lohnt sich daher eine Reparatur nicht. DIAMANTBOHRER Technische Daten DS180 Diamantbohrstativ: • optimiert für Diamantbohrkronen von Ø 16 – Ø 182 mm • Alu-Kompaktbau, perfekt für den Ein-Mann-Einsatz • Höhe: 840 mm • Breite: 170 mm • Gewicht: 9,9 kg • Kapazität: Ø 182 mm • max. Bohrerlänge: 530 mm 55

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de