LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 23: Akku-Heißluftgebläse Mobile Heat MH 3 Art.-Nr. ohne Akku: 063 986 Art.-Nr. mit Akku: 066 604 Mobil. Schnell. ...

INHALT:

Akku-Heißluftgebläse Mobile Heat MH 3 Art.-Nr. ohne Akku: 063 986 Art.-Nr. mit Akku: 066 604 Mobil. Schnell. Kraftvoll. Mobile Heat MH 3, das 18-V-Akku-Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen (300 °C / 500 °C). In maximal 5 Sekunden auf 300 °C aufgeheizt. Mit bis 200 l/min Luftmenge sehr leistungsstark. Der Security-Lock-Button und die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten. Kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL. Inklusive Koffer (auf Wunsch mit CAS-Akku und -Ladegerät). Mehr Infos über das Cordless Alliance System (CAS) finden Sie hier: www.cordless-alliance-system.de. Akku-Heißluftgebläse Mobile Heat MH 5 Art.-Nr. ohne Akku: 063 993 Art.-Nr. mit Akku: 066 611 Ultra schnell. Ein Kraftpaket. Mobile Heat MH 5, das 18-V-Akku-Heißluftgebläse mit flexiblen Einstellungsmöglichkeiten. Temperaturen zwischen 50 °C bis 500 °C und 6 Luftmengenstufen (bis zu 300 l/min) für jede Anwendung. Einsatzbereit in weniger als 4 Sekunden. LCD-Display für perfekten Überblick und Einstellung. Vier voreingestellte anwendungs spezifische Programme – jederzeit änderbar. Der Security-Lock-Button und die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten. Kompa tibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL. Inkl. Koffer (auf Wunsch mit CAS-Akku und -Ladegerät). Mehr Infos über das Cordless Alliance System (CAS) finden Sie hier: www.cordless-alliance-system.de. Technische Daten: • Temperatur: 50 – 500 °C • Luftmenge: bis zu 300 l/min • Temperatureinstellung: in 10 °C-Schritten • Temperaturanzeige: LCD-Display • Heizelement: Keramikheizung • Versorgungsspannung, Detail: 18 V Lithium-Ionen-Akku, 8 Ah Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. SCHWEISSTECHNIK Technische Daten: • Temperatur: 300 / 500 °C • Luftmenge: 200 l/min • Temperatureinstellung: 2-stufig • Temperaturanzeige: LED-Segmentanzeige • Heizelement: Keramikheizung • Versorgungsspannung, Detail: 18 V Lithium-Ionen-Akku, 8 Ah 23

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de