LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 33: Dachstripper Turbo Art.-Nr.: Art.-Nr.: 503 000 00 Das kompakte, handliche Gerät mit Antrieb schält die mit den...

INHALT:

Dachstripper Turbo Art.-Nr.: Art.-Nr.: 503 000 00 Das kompakte, handliche Gerät mit Antrieb schält die mit den Dachschneidern geschnittenen Dachbeläge sauber und schnell vom Untergrund ab. Der leistungsstarke Motor 2.400 W / 230 V AC besitzt einen Anlaufstrombegrenzer und treibt den Fahrantrieb und das Schlagwerk an. Die hohe Schlagzahl (5.000 hub/min.) in Verbindung mit einer extrem starken Lagerung garantiert störungsfreie Bedingungen. Der Fahrantrieb kann mittels einer Kupplung ein- und ausgeschaltet werden. Die kompakte Form und effektive Gewichtsverteilung ermöglichen bei optimaler Handlichkeit ein äußerst kraftschonendes Arbeiten. Der aufmontierte Leitbügel wirft die abgelösten Dachbahnen nach rechts neben die Maschine. Die abzulösende Dachbahnenbreite beträgt ca. 40 – 50 cm bei einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 1.000 m per Stunde. Zur Erleichterung des Transportes können die Ballast-Gewichte abgenommen werden. Nachstellbare Kupplung, integrierter Anlaufstrombegrenzer, Vollgummi-Antriebsräder und Standardmesser für Dachbahnen auf Kaltdächern mit glattem Untergrund (ohne Isolierung). • kompaktes handliches Gerät zum Abschälen geschnittener Dachbeläge • abzulösende Dachaufbaubreite ca. 40 – 50 cm • Fahrgeschwindigkeit ca. 1.000 m / Stunde • hohe Schlagzahl von ca. 5.000 Hub / Min. • der Fahrantrieb wird über eine Kupplung eingeschaltet • integrierter Anlaufstrombegrenzer • • • • • • Messerbreite: Fahrgeschwindigkeit: Motorleistung: Temperaturanzeige: Zuleitungskabel: Gesamtgewicht: 35 cm ca. 1.000 m/h 2.400 W / 230 V AC Stellrad mit beschrifteten Stufen 10 m ca. 130 kg (inkl. Ballast-Gewicht) Spezialmesser als Zubehör Art.-Nr.: 503 700 00 Abgewinkeltes Spezialmesser für Dachaufbauten mit Isolierung. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. DACHSCHÄLER Technische Daten: 33

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de