LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 29: Die SPM-/PMC-Baureihe Die robusten Baureihen SPM/PMC dienen zur Herstellung des Doppelstehfalzes in 25- oder 32-mm-H&oum...

INHALT:

Die SPM-/PMC-Baureihe Die robusten Baureihen SPM/PMC dienen zur Herstellung des Doppelstehfalzes in 25- oder 32-mm-Höhe. Wahlweise mit Cliprelief oder Standard. Die SPM/PMC ist modular aufgebaut und kann mit Zusatzelementen, auch zu einem späteren Zeitpunkt, nachgerüstet werden. SPM LM-QA60 • wahlweise für Doppelstehfalz 25 oder 32 mit oder ohne Cliprelief (nicht wechselbar) • Querteilanlage QA60 zum Quertrennen nach dem Profilieren (Schwenkbar +/- 60°) • Mindestscharenlänge 100 mm durch Trennung nach dem Profilieren • Spezial-Touch-Steuerung in mm-Teilung • optional mit Rollenschere RS zum Quer- und Rollenschere LS zum Längsschneiden vor dem Profilieren Technische Daten: Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3 Ph. alternativ: 230 V / 50 Hz / 3 Ph. • Antriebsleistung: 1,10 kW • Arbeitsgeschwindigkeit: max. 11 m/min • Umformstufen: 7 Stationen • kürzeste Scharenlänge mm: 500 • Einlaufbreite mm: 260 – 870 (1.080) • Achsmaß mm: 190 – 800 (1.010) • Einlaufhöhe mm: 890 • Längentoleranz mm: +/- 1 – 2 • verarbeitbare Materialien: Titanzink, Kupfer und Aluminium bis 0,8 mm Stahlblech (verzinkt und beschichtet) bis 0,7 mm Edelstahl bis 0,5 mm • Abmessungen mm (L x B x H): 3.000 x 2.200 x 1.100 • Gewicht: ca. 560 kg PROFILIERMASCHINEN • Wir bieten Wartungsverträge an, die auf höchstem Niveau ihre Produktivität erhalten. Bitte sprechen Sie hierzu Ihren COBA-Partner an. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 29

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de