LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 17: Böcker Bauaufzug Simply HD 21/1-5 Förderhöhe max. 20,60 m Nutzlast max. 250 kg aufgebaut auf ungebremstem...

INHALT:

Böcker Bauaufzug Simply HD 21/1-5 Förderhöhe max. 20,60 m Nutzlast max. 250 kg aufgebaut auf ungebremstem Einachs-Anhängerfahrgestell Eigengewicht nur 750 kg (nur Führerschein B) Antrieb per Honda Benzinmotor GX200 mit 4 kW, Handstarter alle Führungsschienen aus Aluminium hydraulischer Hubzylinder zum Aufrichten des Schienenpaketes hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre zum Ausfahren der Schienen hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlaffseilsicherung Dosenlibelle zur standsicheren Aufstellung Schlittennullstellung ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang Lufträder am Kopfstück seitlich verstellbar Deichsel abklappbar am Schienenpaket mit PKW-Kugelkupplung und Stützrad Normalschlitten mit Fallbremse und automatischer Sicherheitsverriegelung Universalpritsche mit Sicherheitskäfig 70 x 44 x 70 cm Schienenpaket 360 Grad rundum drehbar 4 Kurbelstützen – besonders geringe Aufstellfläche von nur 4,6 m² Farbfolierung wahlweise in blau, weiß, rot oder anthrazit optional mechanisches Knickstück anbaubar BAUAUFZÜGE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 17

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de