LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 44: LED-Wandstrahler JARO 14060 / 20060 Art.-Nr. 100 W: 1171250041 Art.-Nr. 150 W: 1171250741 Der LED-Strahler JARO 20060 zu...

INHALT:

LED-Wandstrahler JARO 14060 / 20060 Art.-Nr. 100 W: 1171250041 Art.-Nr. 150 W: 1171250741 Der LED-Strahler JARO 20060 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 100 bzw. 150 W Leistung, der verdrahtet werden muss und höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der LED-Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Leistung: Lichtstrom: Frontscheibe: Farbtemperatur: Schlagfestigkeit: 100 W bzw. 150 W 11.500 lm bzw. 17.500 lm Sicherheitsglas 6.500 K IK 08 LED-Arbeitsstrahler JARO 7060 M / 14060 M LED-STRAHLER Art.-Nr. 50 W: 1171250547 Art.-Nr. 100 W: 1171250047 44 Der LED-Strahler JARO 7060 M bzw. 14060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 50 W bzw. 100 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der LED-Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Durch die Betätigung des Schalters an der Rückseite können die verschiedenen Lichtstufen 100 % – 50 % – 25 % eingestellt werden, sodass die Lichtstärke an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Leistung: Lichtstrom: Schaltstufen: Frontscheibe: Farbtemperatur: Schlagfestigkeit: 50 W bzw. 100 W 5.800 lm bzw. 11.500 lm 100 % – 50 % – 25 % Sicherheitsglas 6.500 K IK 08

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de