LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 46: Höhensicherungsgerät Typ HX-GB Lift Art.-Nr.: 600 201 32 PSAgA für Hubarbeitsbühnen. Speziell gepr&u...

INHALT:

Höhensicherungsgerät Typ HX-GB Lift Art.-Nr.: 600 201 32 PSAgA für Hubarbeitsbühnen. Speziell geprüft für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen (DIN 19427:2017-04). ABSTURZSICHERUNG • • • • • • • • • • 46 nach EN 360:2002 und EN 19427 hochfestes Polymergehäuse Gurtband aus Aramid, 21 mm Länge: ca. 1,8 m doppelkantengeprüft Falldämpfung: < 3 kN Karabinerhaken aus Stahl, verzinkt (mit Drehwirbel) drehbare Aufhängung Anwendergewicht bis 140 kg geringe Wartungskosten durch vereinfachte Revision COBA-Handwerkerset Art.-Nr.: 500 100 15 Einsteigerset für Handwerk und Industrie. Optimal für Montage- und Servicearbeiten mit einem Anschlagpunkt in der Höhe (Aktionsradius: 2 m). Set bestehend aus: • einfacher Auffanggurt Typ MB10-E mit einer Auffangöse im Schulterbereich und vielfältigen Verstellmöglichkeiten • Verbindungsmittel Typ BFD-GB27 mit Stahlkarabiner Typ MB51, Länge: 2 m • Rucksack schwarz • Anwendergewicht: bis 140 kg Helm Typ HP orange Art.-Nr. 700 20416 Zugelassen nach EN 12492 • • • • • • • • • • für Arbeiten in der Höhe robuste Helmschale aus PA/PES/PP/PS Farbe: Orange für einen Kopfumfang von 52 – 61 cm Kinnriemen (hält bis 50 daN) einfache Einstellbarkeit mittels Handrädchen Belüftungsöffnungen seitliche Befestigungsmöglichkeiten für Gehörschutz und/oder Visier vier robuste Stirnlampenclips austauschbare Innenpolster

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de