LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 34: Scrap’Air 55 Art.-Nr.: 890 270 000 DACHSCHÄLER & SCHUTTROHRE Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial. Schne...

INHALT:

Scrap’Air 55 Art.-Nr.: 890 270 000 DACHSCHÄLER & SCHUTTROHRE Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial. Schneidet und entfernt Bitumen-Dachbahnen und leistet kleinere Abbrucharbeiten. Leistungsstarkes Schälgerät mit patentiertem Antivibrationssystem. 34 Scrap’Air 55 wird im praktischen Handkoffer geliefert. Bestehend aus: • 1 Messer mit Stahlklinge • 2 Ersatzstahlklingen • 1 gekrümmtes Delta-Messer, 15 cm • 1 vertikales Messer • 1 Flachmeißel, 5 cm • 1 Öler • 1 Adapter für Baukompressoren • 1 Ölfläschchen à 250 ml • 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände) Technische Daten: • Schlagkraft: • verwendeter Luftdruck: • Luftverbrauch: • Schlagfrequenz: • Gewicht: 35 Joules 6 – 8 bar 300 l/min 2.250 Schläge/min ca. 6,2 kg GRÜN Kunststoff-Schuttrohre Typ SchuttStar Art.-Nr.: 402 520 00 • • • • • • • • Kunststoff-Schuttrohre aus schlagfestem Polyethylen geräuscharm – umweltfreundlich – leicht zur Beseitigung von Bauschutt aller Art sicher und staubfrei direkt in den Container Rohre einschließlich der Befestigungen und Aufhängevorrichtungen entsprechen den gesetzlichen sicherheitstechnischen Vorschriften und sind von der Bau-Berufsgenossenschaft geprüft und abgenommen Lieferumfang: 10 Schuttrohre Durchmesser: 57/40 cm Länge: 120 cm Farbe: grün

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de