LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 16: Böcker Top-Lift mit Langgut-Pritsche Paket für 12 m Förderhöhe jeweils bestehend aus: • • ...

INHALT:

Böcker Top-Lift mit Langgut-Pritsche Paket für 12 m Förderhöhe jeweils bestehend aus: • • • • • • • • 1 Grundschiene à 2 m mit Fußplatten 4 Verlängerungen à 2 m 1 Verlängerung à 1 m 1 Kopfstück 1 Knickstück stufenlos von 20 bis 45 Grad verstellbar 1 Normalschlitten mit Seilbruchsicherung 1 Langgut-Pritsche 110 x 44 x 70 cm (B x T x H) mit dreiteiligem Schutzgitter 1 Antriebseinheit zur einfachen Montage von vorne mit Transportrollen Modell Standard • • Nutzlast: 250 kg Fördergeschwindigkeit: 34 m/min BAUAUFZÜGE Solarpritsche für Böcker Top-Lift 16

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de