LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 19: Anhängerkran AHK 30e KS • Ausfahrlänge max. 30 m • Nutzlast max. 1.500 kg • Reichweite bis zu 2...

INHALT:

Anhängerkran AHK 30e KS • Ausfahrlänge max. 30 m • Nutzlast max. 1.500 kg • Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last • aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen • Ausleger 2-fach bis 9,1 m ausziehbar • Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung • Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay • Reichweitenanzeige im Display der Funksteuerung • Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230-VLadetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Diesel erhältlich • Schwenkdeichsel für geringste Aufstellfläche • Schwenkbereich endlos drehend Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar. Mit 230-VoltLadetechnik • • • • • • • • • Ausfahrlänge max. 30 m Nutzlast max. 1.500 kg Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last variable Abstützung mit Schwenkstützen Ausleger 2-fach bis 9,1 m ausziehbar Rangierantrieb über Funksteuerung Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay Reichweitenanzeige im Display der Funksteuerung Antrieb über Benzinmotor (ohne Abbildung) Anhängerkran AHK 36e • aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen • Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m) • Nutzlast max. 1.500 kg (optional 2.400 kg) • Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m • Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230-V-Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Diesel erhältlich • HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik • Schwenkbereich endlos drehend • Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung • Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional) Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Mit 230-VoltLadetechnik ANHÄNGERKRÄNE Anhängerkran AHK 30 19

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de