LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 26: Heißluftgebläse HG 2620 E Set Art.-Nr.: 008 291 Das Flaggschiff inkl. Zubehör zum Planen schweißen...

INHALT:

Heißluftgebläse HG 2620 E Set Art.-Nr.: 008 291 Das Flaggschiff inkl. Zubehör zum Planen schweißen. Heißluftgebläse HG 2620 E inkl. Andrückrolle, Winkelflachdüse 40 x 2 mm und Winkelflachdüse 20 x 2 mm. 2.300 Watt, digitale Temperatureinstellung von 50 – 700 °C über Joystick, Luftmengenregulierung von 150 – 500 l/min, ausgestattet mit LCD-Display und Resthitzeanzeige, bürstenloser Motor, integrierter Feinstaubfilter, baustellentauglich. Technische Daten: • Netzanschluss: • Leistung: • Temperatur: • Luftmenge: • Luftdruck: • Länge Netzkabel: • Motor: • Lebensdauer Motor: • Heizung: • Lieferumfang: 220 – 230 V, 50 / 60 Hz 2.300 Watt 50 – 700 °C, stufenlos über Joystick in 10 °C-Schritten einstellbar 150 – 500 l/min 4.000 Pa 3m bürstenloser Motor 10.000 h Keramikheizung im Kunststoffkoffer SCHWEISSTECHNIK Folgendes Zubehör ist enthalten: 26 • • • Winkelflachdüse 20 x 2 mm Winkelflachdüse 40 x 2 mm Andrückrolle Silikon 40 mm, Ø 35 mm Heißluftgebläse HG 2620 E KF Art.-Nr.: 351 809 Heißluftgebläse wie davor, jedoch ohne Zubehör.

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de