LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 36: VELUX Tragegurt für Dachfenster Art.-Nr.: ZZZ 244 Die Profi-Lösung für den leichten und schnellen Transpo...

INHALT:

VELUX Tragegurt für Dachfenster Art.-Nr.: ZZZ 244 Die Profi-Lösung für den leichten und schnellen Transport von VELUX Dachfenstern. • mit Hilfe von zwei Tragegurten (2er-Set) lassen sich schwere VELUX Fenster jetzt viel bequemer ans Ziel bringen • einfach von beiden Seiten um das Fenster legen und straffziehen, die ergonomisch geformten Griffe erleichtern das Anheben und den sicheren, rückenschonenden Transport • sehr praktisch gerade in engen Treppenhäusern, beim Transport zum Kunden oder beim Ausladen des Fahrzeugs Vorteile für den Handwerker: TRAGEGURTE • Arbeitserleichterung auf der Baustelle durch bequeme Tragehilfe für VELUX Dachfenster • ideal bei großen und schweren Fenstern • passt für alle gängigen VELUX Dachfenster • GS-Kennzeichen 36 1 2 3 4 Tragegurt unten anlegen Legen Sie das Schutz polster, das sich nahe dem Tragegriff befindet, unter die Fensterverpackung. Tragegurt oben fixieren Positionieren Sie das zweite Schutzpolster des Gurtes oberhalb der Verpackung. Tragegurte festziehen Ziehen Sie beide Gurte manuell fest. Dachfenster anheben Heben Sie mit einer zweiten Person das Fenster gleichmäßig an. Video auf YouTube: Bitte verwenden Sie den Tragegurt ausschließlich für Fenster in der Original-Verpackung, um Schäden am Produkt zu vermeiden. Der VELUX Tragegurt ist alle 12 Monate gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) von einem Sachverständigen zu überprüfen.

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de