LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 51: Alu-Dachdeckerauflegeleiter Nr. 320 Die Dachdeckerauflegeleiter Nr. 320 ist mit einer Anzahl von 8 bis 18 Alu-Sprossen e...

INHALT:

Alu-Dachdeckerauflegeleiter Nr. 320 Die Dachdeckerauflegeleiter Nr. 320 ist mit einer Anzahl von 8 bis 18 Alu-Sprossen erhältlich und bietet so Leiterlängen zwischen 2,25 m und 5,05 m an. Größe 1x8 1 x 10 1 x 12 1 x 14 1 x 16 1 x 18 Länge max. m 2,25 2,80 3,35 3,95 4,50 5,05 Art.-Nr.: 320 0108 320 0110 320 0112 320 0114 320 0116 320 0118 Verbindungslaschen sind separat erhältlich. Alu-Stufenschiebeleiter Entspricht den neuen TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebssicherheit) mit Stufen statt Sprossen. So lautet die Empfehlung, wenn Leitern nicht nur zum Aufstieg, sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden. Stufenzahl 2x8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 Länge ausgeschoben m 3,65 4,65 5,65 6,40 Länge eingeschoben m 2,14 2,63 3,13 3,64 Arbeitshöhe als Anlegeleiter m 4,30 5,20 6,25 7,00 Senkrechte Höhe m 3,43 4,37 5,31 6,05 Traversenbreite m 0,85 1,00 1,00 1,20 302 7708 302 7710 302 7712 302 7714 Art.-Nr.: Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. LEITERN • stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität • Ober- und Unterteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar • Trennsicherung ab Größe 12 • 2 Wandlaufrollen ab Größe 12 • sicherer Übergang auf das ausgeschobene Oberteil – eine Übergangssprosse sorgt für mehr Beinfreiheit und so für einen ergonomischen Aufstieg • bewährtes Handling bei der Höhenverstellung, das Oberteil kann einfach von Stufe zu Stufe nach oben ausgeschoben werden • breite Quertraverse für sicheren Stand 51

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de