LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 78: Steintrennsäge-Set Art.-Nr.: 5999038 (Set) Steinhandtrennsäge SCS7 STEINTRENNSÄGE-SET • zum schn...

INHALT:

Steintrennsäge-Set Art.-Nr.: 5999038 (Set) Steinhandtrennsäge SCS7 STEINTRENNSÄGE-SET • zum schnellen und präzisen Nass- und Trockenschneiden im Steinbereich • stufenlose Schnitttiefeneinstellung von 0 – 55 mm • präzise Einschnitte – Schnittbeginn auch im Werkstück • Überlast- und Überhitzungsschutz • einfacher Trennscheibenwechsel • inkl. 2 Führungsschienen à 800 mm mit Verbinder • inkl. 2 Klemmzwingen zur Befestigung der Schienen • inkl. Keramik Shark 4, Premium Diamanttrennscheibe, perfekt für alle Arten von Keramik, Feinsteinzeug oder Marmor, gute Standzeit, hohe Schnittgeschwindigkeit 78 Optionales Zubehör Stromeingang Spannung max. Drehzahl min -1 Blattdurchmesser max. Schnitttiefe Gewicht (netto) Kabellänge Maße 1.800 Watt 230 V, 50 – 60 Hz (PRCD) 5 800 min -1 180 x 22,23 mm Ø 55 mm 6,7 kg 3m 350 x 270 x 265 mm Trennscheibe SCS7 Red DevilFII • Premium Diamanttrennscheibe, extrem hohe Schnittkultur, sehr gutes Schnittbild, optimale Standzeit, Ø 180 mm Trennscheibe SCS7 PCD Cut • Spezialtrennscheibe mit polykristallinem Diamant (PCD)Segment, müheloser, sauberer Schnitt durch schwer zu schneidende Verbundplatten (MDF, OSB, Faserzement etc.), erheblich bessere Standzeit gegenüber HM-Kreissägeblättern, Ø 185 mm Art.-Nr.: 6721243 Art.-Nr.: 6721245 Art.-Nr.: 6721244 Art.-Nr.: 6702083 Trennscheibe SCS7 Keramik Shark 4 • Premium Diamanttrennscheibe, perfekt für alle Arten von Keramik, Feinsteinzeug oder Marmor, dünner Stammkern und sehr aggressive Diamantbindung für ein feines und sehr sauberes Schnittbild, gute Standzeit, hohe Schnittgeschwindigkeit, Ø 180 mm Trennscheibe SCS7 GT Turbo • Professionelle Diamanttrennscheibe für Granit/Hartgestein, extrem sauberer Schnitt auch bei körnigen Materialien, hohe Schnittkultur, breites Anwendungsspektrum für alle Anwendungen, bei denen eine saubere und ausbruchsfreie Schnittkante erforderlich ist, Ø 180 mm

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de