LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 12: TJEP GRF 34/90 Gas 3G-Streifennagler-Set Art.-Nr.: IGK-Set-100205 Set bestehend aus: • 1 x TJEP GRF 34/90 Gas 3G-S...

INHALT:

TJEP GRF 34/90 Gas 3G-Streifennagler-Set Art.-Nr.: IGK-Set-100205 Set bestehend aus: • 1 x TJEP GRF 34/90 Gas 3G-Streifennagler inkl. 2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät und Koffer • 4 x TJEP Ganzjahresgas 165 mm, roter Ring • 4.000 Rillennägel, verzinkt, D-Kopf, 75 mm Gasnagler mit hoher Schlagkraft für Dachkonstruktionen, Lattungen, Sperrholz, Verschalung, Holzverkleidung, Böden und Platten usw. • • • • sehr gute Balance rutschfestes Gehäuse Gürtelhaken No-Mark-Nase • einstellbare Schlagtiefe • leicht zu Reinigen • Ladung des Magazins von hinten TJEP GRF 34/100 Excellent Streifennagler-Set Art.-Nr.: IGK-SET-100030 Set bestehend aus: • 1 x TJEP GRF 34/100 Exc. Streifennagler 34° mit Koffer • 2.800 Rillennägel, verzinkt, D-Kopf, 98 mm NAGELGERÄTE Perfekt für Latten, Sparren, Schalungen, Holzfußböden, Holzverkleidungen und vieles mehr. 12 • • • kompaktes Design einstellbare Ausblasöffnung Ladung des Magazins von hinten • gute Balance • einstellbare Schlagtiefe • No-Mark-Gummianschlag TJEP HA 35 Gas 3G Haftennagler-Set Art.-Nr.: IGK-Set-100250 Set bestehend aus: • 1 x TJEP HA-35 GAS 3G Haftennagler inkl. 2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät und Koffer • 2 x TJEP Gaskartusche 78 mm, gelber Ring • 2 x 900 Rillennägel, rostfrei A2, Rundkopf, 25 mm Gasnagler für die Befestigung von Fest- und Schiebehaften für Blechdächer, Zinkverkleidungen und Eindeckungen. • • • • Lithium-Akku – ca. 8.000 Schüsse pro Akkuladung • No-Mark-Gummianschlag • rutschfeste Gummikappe • rutschfester Griff • Akku-Indikator einstellbare Schlagtiefe Gürtelhaken Ladung des Magazins von oben

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de