LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 66: Isocut-Basic Art.-Nr.: 197 600 DÄMMSTOFFSCHNEIDER Profigerät zum Schneiden von Dämmplatten Die Füh...

INHALT:

Isocut-Basic Art.-Nr.: 197 600 DÄMMSTOFFSCHNEIDER Profigerät zum Schneiden von Dämmplatten Die Führung des Sägeblatts über den eingehängten Adapter ergibt sehr genaue Schnitte mit sehr geringer Staubentwicklung. Die gute Klemmung der Dämmplatten (Parallelogramm) auf der ganzen Schnittlänge sowie das breite Führungsschwert gewährleisten einen ausgezeichneten, rechtwinkligen und sauberen Schnitt. Geeignet für folgende Dämmstoffe: • Glaswolle • Steinwolle • PUR- und PIR-Dämmstoffplatten • Schaumglasplatten • Holzfaserdämmplatten • alukaschierte Dämmstoffe • Kork • Cellulose • Hanf Funktionalität: • schnelles Aufstellen des Gerätes • seitliche Auflageflächen für mehr Standsicherheit • 0 – 75° verstellbare Auflage für passgenaue Gehrungsschnitte • justierbares Standsystem, lässt sich problemlos auf die gewünschte Arbeitshöhe einstellen Transportkoffer für Isocut Basic Art.-Nr.: 197 601 Rollenständer und Seitenteil für Isocut Basic Art.-Nr.: 197 602 66 Technische Daten: • Schnittlänge: • Schnitttiefe: • Gehrung: • Winkelverstellung: • Gewicht: 1.400 mm bis zu 350 mm (je nach Säge) 0 – 75° 45 – 90°, beidseitig 20 kg

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de