LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 40: Seilzugleiter, zweiteilig, 4051 • Leiter-Innenbreite 300 mm (Oberteil) • Sprossen aus Walzprofil • massi...

INHALT:

Seilzugleiter, zweiteilig, 4051 • Leiter-Innenbreite 300 mm (Oberteil) • Sprossen aus Walzprofil • massive Führungsbeschläge aus Stahl • handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung • mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter • stabile Traverse für hohe Standsicherheit • nach EN 131 Sprossenzahl Holm oben/unten ca. mm Sprossenzahl max. ausgefahren 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 83/83 89/89 89/89 89/89 24 28 31 35 Länge eingefahren ca. m 4,11 4,67 5,23 5,79 9,98 Länge ausgefahren ca. m 6,90 8,02 8,86 Standhöhe ca. m 5,70 6,78 7,59 8,68 Reichhöhe ca. m 7,70 8,78 9,59 10,68 355/1.200 355/1.200 355/1.200 355/1.200 18,8 23,5 26,5 30,4 405128 405132 405136 405140 Breite ausgefahren oben/unten ca. mm Gewicht ca. kg Art.-Nr. Seilzugleiter, zweiteilig, 6051 • Leiter-Innenbreite 300 mm (Oberteil) • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit • vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch Führungsbeschläge aus Stahl mit Kunststoffgleitern • hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung • mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter • mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport) • Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit • nach EN 131 Sprossenzahl Holm oben/unten ca. mm LEITERN Sprossenzahl max. ausgefahren 40 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 22 89/89 89/89 89/89 100/100 100/100 25 29 32 36 40 Länge eingefahren ca. m 4,18 4,74 5,30 5,86 6,42 Länge ausgefahren ca. m 7,26 8,38 9,22 10,34 11,46 Standhöhe ca. m 6,19 7,29 8,12 9,22 10,32 Reichhöhe ca. m 8,19 9,29 10,12 11,22 12,32 355/1.400 355/1.400 355/1.400 355/1.400 355/1.400 Breite ausgefahren oben/unten ca. mm Gewicht Art.-Nr. ca. kg 25,1 27,4 31,2 36,8 41,6 605128 605132 605136 605140 605144

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de