LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 31: Ausklinkeinheit EHA Elektrohydraulische Ausklinkeinheit zum automatisierten Klinken, Treiben und Umkanten von vorpr...

INHALT:

Ausklinkeinheit EHA Elektrohydraulische Ausklinkeinheit zum automatisierten Klinken, Treiben und Umkanten von vorprofilierten Scharen mit Doppelstehfalz 25, 32 und 38 mm, mit und ohne Cliprelief, schnell und rationell für Dächer, Gauben, Fassaden und Brüstungen. • Standard und Cliprelief verarbeitbar • Klinkung, Treiben und Umkantung in drei hintereinander geschalteten Arbeitsgängen • Herstellung eines runden Ausschnittes • bereitet für untere und obere Falzabschlüsse an Dächern, Gauben, Fassaden und Brüstungen vor • Trauf- und Dachknickpunkte, Kehlen, Pultdächer, Fassadenfußpunkte, Blenden, Ortgängen und Fensterstürzen • vorprofilierte parallele Scharen werden in drei hintereinander geschalteten Arbeitsgängen hergestellt • schräg verlaufende Scharen oder konische Scharen werden wechselseitig in vier hintereinander geschalteten Arbeitsgängen erstellt • ausgestattet mit Segmentschienen in Oberwange, Biegewange und Auflagetisch • diverse Kantarbeiten z. B. an Rauten und Schindeln schnell und effizient • geeignet für Spiegeldeckung und Kassettenherstellung • Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3 Ph. • Antriebsleistung: 1,10 kW • Arbeitsbreite mm: 300 – 800 (stufenlos einstellbar) • Ausklinktiefe mm: 0 – 80 (stufenlos einstellbar) • Umkantlänge mm: 15 – 40 (stufenlos einstellbar) • Kantwinkel: 0 – 170° (stufenlos einstellbar) • verarbeitbare Materialien: Titanzink, Kupfer und Aluminium bis 0,8 mm Stahlblech (verzinkt und beschichtet) bis 0,7 mm Edelstahl bis 0,5 mm • Abmessungen mm (L x B x H): 1.650 x 1.500 x 1.200 • Gewicht: 590 kg PROFILIERMASCHINEN Technische Daten: Wir bieten Wartungsverträge an, die auf höchstem Niveau ihre Produktivität erhalten. Bitte sprechen Sie hierzu Ihren COBA-Partner an. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 31

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de