LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 25: Heißluftgebläse HG 2420 E KF Art.-Nr.: 008 284 Zuverlässigkeit für alle Ansprüche. Elektronisc...

INHALT:

Heißluftgebläse HG 2420 E KF Art.-Nr.: 008 284 Zuverlässigkeit für alle Ansprüche. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2420 E, 2.200 W, stufenlose Temperatureinstellung von 80 – 650 °C in 9 Schritten per Stellrad. Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150 l/min bis 400 l/min. Mit Thermosicherung. Baustellentauglich: Integrierter Feinstaubfilter. Ausblasrohr geeignet für schraubbare Profi-Düsen. Technische Daten: 2.200 W 80 – 650 °C 150 – 400 l/min 9-stufig Stellrad mit beschrifteten Stufen Keramikheizung 3m 337 x 75 x 89 mm 220 – 230 V, 50 / 60 Hz im Koffer Folienschneider Pro Cut Art.-Nr.: 058 821 Kein Wackeln, kein Ausfransen, kein Nacharbeiten. Mit dem Schneidesystem Pro Cut können Folien, Planen & Co. sekundenschnell und schnurgerade zugeschnitten werden. Für absolut perfekte Schnittkanten. Die 2 Führungsschienen à 1,5 m lassen sich werkzeuglos verbinden und beliebig erweitern. Mit Safe-Lock-Funktion für sicheren Transport. Technische Daten: • • Abmessungen (L x B x H): Gewicht: 1.500 x 150 x 130 mm ca. 6,0 kg Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. SCHWEISSTECHNIK • Leistung: • Temperatur: • Luftmenge: • Temperatureinstellung: • Temperaturanzeige: • Heizelement: • Kabellänge: • Abmessungen (L x B x H): • Netzanschluss: • Lieferumfang: 25

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de