LINK: Klicken Sie hier, um diese Seite im interaktiven Modus anzuschauen.
NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

# Seite 50: Holz-Dachdecker-Auflegeleiter • Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz • Sprossen aus wasserfe...

INHALT:

Holz-Dachdecker-Auflegeleiter • Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz • Sprossen aus wasserfest verleimtem Schichtholz • diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt werden Größe 1x8 1 x 10 1 x 12 1 x 14 1 x 16 1 x 18 Länge max. m 2,25 2,80 3,35 3,95 4,50 5,05 Art.-Nr.: 111 0108 111 0110 111 0112 111 0114 111 0116 111 0118 Alu-Dach-Auflegeleiter • diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt werden Bei den Alu-Dach-Auflegeleitern für Kaminkehrer (Nr. 321, 322, 323 und 324) – auch Kaminkehrerleiter g enannt – sind sowohl Holme als auch Sprossen aus hochwertigem Aluminium. Dank der halbrunden Form der Alusprossen können diese Leitern auf jedem Dach der Dach neigung entsprechend eingesetzt werden. Die starke Riffelung bietet zudem ein Höchstmaß an Sicherheit. Mit Hilfe der speziell für eurolineKaminkehrerleitern konzipierten Verbindungslaschen können die bis zu 3,95 m langen einzelnen Dachleitern miteinander verbunden werden. So entsteht für jedes Dach stets die optimale Länge der Leiter. LEITERN Farbe Alu natur Alu natur Alu natur braun braun braun Sprossenzahl 7 10 14 Sprossenzahl 7 10 14 Leiterlänge m 2,00 2,80 3,95 Leiterlänge m 2,00 2,80 3,95 Äußere Breite m 0,33 0,33 0,33 Äußere Breite m 0,33 0,33 0,33 Art.-Nr.: 321 0107 321 0110 321 0114 Art.-Nr.: 323 0107 323 0110 323 0114 Farbe rot rot rot Farbe anthrazit anthrazit anthrazit Sprossenzahl 7 10 14 Sprossenzahl 7 10 14 Leiterlänge m 2,00 2,80 3,95 Leiterlänge m 2,00 2,80 3,95 Äußere Breite m Äußere Breite m Art.-Nr.: 50 Farbe 0,33 0,33 0,33 322 0107 322 0110 322 0114 Dachhaken in den jeweiligen Farbtönen sind ebenfalls erhältlich. Art.-Nr.: 0,33 0,33 0,33 324 0107 324 0110 324 0114

WEITERE SUCHBEGRIFFE:

NAVIGATION:
Erste Seite
Vorherige Seite
Nächste Seite
Letzte Seite
Inhaltsverzeichnis

LINK: powered by www.elkat.de